

**LAB 12 – RADIUS SERVER**


1. **Chuẩn bị**


Chuẩn bị 2 máy một máy DC và một máy member


1. **Tạo máy radius server xác thực**


+ Trên máy DC ****





































+ Trên máy RADIUS server













































+ Trên bộ phát wifi (đóng vai trò là các radius client)



+ Cấu hình phát wifi.Trong mục wireless security chọn kiểu xác thực WPA/WPA2 – enterprise điền địa chỉ IP của máy radius server, điền pass xác thực và tiến hành lưu lại cấu hình.

+ Đăng nhập vào wifi bằng user đã được tạo trong group wifi